**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКУЛЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-6

ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ

с. Закулей, 2022

**Инструкция по охране труда № ИОТ-6**

**для заведующего хозяйством**

**1. Общие требования охраны труда**

1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для заведующего хозяйством организации. Заведующему хозяйством необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
2. Заведующий хозяйством может быть допущен к самостоятельной работе и выполнению трудовой деятельности только после прохождения обучения и проверки знания требований охраны труда и инструктажей по пожарной безопасности.
3. При наличии работников в подчинении заведующий хозяйством обязан быть аттестованным по охране труда в установленном порядке, знать и соблюдать, а также контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии подчиненными работниками.
4. Заведующий хозяйством обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации, установленные режимы труда и отдыха, соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, электробезопасности, а также выполнять требования по эксплуатации оборудования.
5. Заведующий хозяйством должен знать и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки теплой водой с мылом перед каждым приемам пищи; принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этих целей местах; пить воду только из специально предназначенных установок; при работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, пользоваться защитными средствами.
6. При выполнении работ на заведующего хозяйством возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
* статическое электричество и электрический ток;
* груз (материалы, инструменты) при работе непосредственно на складе;
* недостаточная освещенности рабочей зоны;
* тяжесть трудового процесса.
1. Основные профессиональные риски на рабочем месте заведующего хозяйством:
* опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями электрооборудования и приборов, находящихся под напряжением;
* опасность травмирования острыми кромками и заусенцами на поверхности материалов;
* опасность травмирования падающим грузом при его размещении (перемещении);
* опасность физических перегрузок.
1. Заведующий хозяйством в зависимости от условий труда и вида работ может быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими правилами и нормами обеспечения работников СИЗ на основании локальных актов работодателя.
2. Работник организации обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом происшедшем несчастном случае или об ухудшении своего здоровья, а также обо всех замеченных неисправностях оборудования, устройств.
3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, могут быть привлечены к ответственности в соответствии действующим законодательством РФ и правилами внутреннего трудового распорядка.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

1. Подготовить рабочее место и проверить внешним осмотром состояние освещения на рабочем месте, лестницы-стремянки, стеллажи, инструменты и оборудование.
2. Освободить проходы, выходы, коридоры и следить за тем, чтобы в процессе работы они не были загромождены какими-либо предметами, материалами, оборудованием.
3. Раздвижные лестницы-стремянки должны быть испытаны в установленном порядке и иметь исправные устройства, исключающие риск их произвольного раздвижения.
4. Обо всех недостатках, обнаруженных при осмотре рабочего места, доложить непосредственному руководителю и не приступать к работе до их полного устранения.

**3. Требования охраны труда во время работы**

1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности работника и поручена ему непосредственным руководителем.
2. Не допускается поручать или передавать свою работу необученным и посторонним лицам. Присутствие посторонних лиц в рабочей зоне во время работы не допускается.
3. Заведующий хозяйством обязан правильно применять выданную в установленном порядке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
4. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей и не отвлекать других работников.
5. Необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда и в документации по эксплуатации применяемого оборудования и инструмента.
6. Во время работы не допускается загромождение проходов и подходов к рабочему месту, инвентарю, оборудованию порожней тарой, материалами, сырьем и другими предметами.
7. Подъем и спуск материальных средств со стеллажей производить только с исправных и испытанных стремянок, они должны иметь бирки с указанием принадлежности организации, инвентарного номера и даты следующего испытания.
8. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:
* работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
* находиться на ступеньках лестницы более чем одному работнику;
* поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;
* устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части.
1. Материальные средства должны храниться на стеллажах раздельно по наименованиям. Вес материальных средств не должен превышать допустимой нагрузки на полку стеллажа.
2. Размещаться материальные средства должны по принципу: более тяжелые – на нижних полках, более лёгкие – на верхних полках. При размещении материальных средств необходимо обеспечить их устойчивость, удобство и безопасность выемки.
3. Высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м.
4. При перемещении грузов вручную не допускается превышение норм переноса тяжестей:
* для мужчин – не более 50 кг разовый подъем без перемещения; подъем и перемещение грузов не более 30 кг при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) и не более 15 кг постоянно в течение смены;
* для женщин – не более 15 кг разовый подъем без перемещения; подъем и перемещение грузов не более 10 кг при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) и не более 7 кг постоянно в течение смены.
1. Заведующему хозяйством запрещается:
* курить на рабочем месте и использовать открытый огонь рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и материалами;
* применять на рабочем месте электронагревательные приборы;
* принимать и выдавать для работы сырье и материалы в немаркированной таре или не имеющие паспортов и сертификатов.
1. Складское помещение должно быть обеспечено необходимыми средствами пожаротушения. Допуск работников в складское помещение ограничивается материально-ответственными лицами по утвержденному работодателем списку.
2. Хранить сырье и материалы следует только в исправной таре, пролитые жидкости немедленно удалять во избежание падения в результате поскальзывания.
3. Все операции, связанные с вскрытием тары, переливанием и расфасовкой сырья и материалов, производить в специальных помещениях, изолированных от основных мест хранения и оборудованных вытяжной вентиляцией.
4. Не принимать и не выдавать для работы сырье и материалы, не имеющие паспортов и сертификатов, хранить сырье и материалы только в исправной таре.
5. Пустую тару из-под химикатов допускается хранить только в специально выделенных для этого помещениях или на открытых площадках.
6. Загрязненный обтирочный материал следует собирать в специально установленные металлические ящики с плотными крышками и соответствующими надписями.
7. При работе с персональным компьютером (далее – ПК) необходимо соблюдать следующие требования охраны труда и безопасности:
* не прикасаться к задней панели системного блока ПК при включенном питании;
* не допускать попадание влаги на поверхность и внутрь ПК и других электроприборов;
* не производить самостоятельное вскрытие и ремонт электрооборудования;
* не эксплуатировать электрооборудование и приборы при снятых защитных кожухах;
* отключать электрооборудование от сети с помощью электровилки, не дергая за шнур;
* соблюдать регламентированные перерывы в работе.
1. При работе непосредственно на складе необходимо соблюдать следующие требования:
* не загромождать проходы и проезды на территории и внутри складов;
* соблюдать правила укладки грузов в штабели для хранения;
* проверять наличие маркировки на емкостях с химикатами (ЛВЖ, ГЖ, ЛКМ и т.д.);
* не размещать емкости и тару на поверхностях трубопроводов и оборудования;
* не перетаскивать тару с сырьем и материалами волоком, не сбрасывать ее с высоты;
* не производить работы без применения соответствующих выполняемым работам СИЗ;
* не работать при отключенной или поврежденной вентиляции;
* не превышать предельную грузоподъемность стеллажей;
* не использовать сырье и материалы по окончании срока годности;
* обеспечивать устойчивость груза при его складировании;
* при перемещении емкостей и тары передвигать тележки в направлении «от себя»;
* не использовать для сидения и опоры ящики, коробки и другие случайные предметы.
1. При передвижении между помещениями и по территории организации следует соблюдать меры личной предосторожности:
* пользоваться только установленными проходами и переходами;
* не приближаться к движущимся (вращающимся) механизмам;
* не находиться в опасной близости к маневрирующим транспортным средствам;
* не останавливаться в зоне движения транспорта;
* не заходить за установленные защитные ограждения;
* соблюдать требования знаков и плакатов безопасности («не входить», «не включать»);
* не находиться в зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ без производственной необходимости, не находиться в зоне производства опасных работ (монтаж, ремонт и т.д.);
* при перемещении по лестничным маршам держаться за поручни, не спешить.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

1. При работе заведующим хозяйством возможно возникновение аварийных ситуаций:
* повреждения и дефекты в конструкции зданий по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
* технические проблемы с оборудованием по причине его высокого износа, перегрузки или неправильной эксплуатации;
* возникновение короткого замыкания в электрооборудовании и приборах по причине нарушения изоляции проводов, неисправности в их токоведущих частях, а также при нарушении требований безопасности при работе с ними;
* возникновение очагов пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности.
1. При возникновении любой аварийной обстановки известить своего непосредственного руководителя любым доступным способом лично или через коллег, принять меры к оповещению об опасности окружающих людей и их эвакуации в безопасное место, принять меры по ликвидации или локализации аварийной ситуации.
2. В случае возгорания или появлении признаков возгорания следует отключить электроэнергию, сообщить непосредственному руководителю, вызвать пожарную охрану по телефону 101, 01, по возможности принять меры к спасению людей и тушению пожара.
3. При поражении электрическим током пострадавшего необходимо освободить от действия поражающего фактора, оказать ему первую помощь в зависимости от полученных повреждений, сообщить непосредственному руководителю и вызвать скорую помощь по телефону 103, 03.
4. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от его состояния, оповестить своего непосредственного руководителя, вызвать скорую помощь и принять меры к сохранению до начала расследования обстановки на рабочем месте на момент возникновения аварии без изменений, если это не создаст угрозу для работающих и не приведет к распространению аварии.
5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим функционирования организации, все работы необходимо остановить. Сообщить об этом непосредственному руководителю, не приступать к работе до устранения неисправностей.

**5. Требования охраны труда по окончании работ**

1. Привести в порядок рабочее место, собрать мусор в отведенное место.
2. Очистить и убрать инструмент, инвентарь и все приспособления в места хранения.
3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
4. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках и о принятых мерах по их устранению поставить в известность непосредственного руководителя.